Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

до спрощеної процедури закупівлі

**ДК 021 2015: 45420000-7 - Столярні та теслярні роботи**

**(Влаштування 18 туалетних кабінок в туалетах Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Захисників Вітчизни)**

ID: **UA-2021-05-27-003748-b**

**Кількість послуги визначено дефектним актом (додатково завантажено окремим файлом).**

**Встановлення туалетних кабінок на відстані 0,2 м від підлоги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами , глибина перегородки 1200 мм, висота передньої стінки1800 мм, ширина 3-х кабінок 3500 мм з 3 дверями 600 мм, з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 2 перегородки висотою 1750 | шт/м2 | 1/10,50 |  |
| 2 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, глибина перегородки 1200 мм, висота 1800 мм, ширина 3-х кабінок 3470 мм з 3 дверями 600 мм, з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 2 перегородки | шт/м2 | 1/10,57 |  |
| 3 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, глибина перегородки 1200 мм, висота 1800 мм, ширина 3-х кабінок 3100 мм з 3 дверями 600 мм, з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 3 перегородки | шт/м2 | 1/12,06 |  |
| 4 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, глибина перегородки 1200 мм, висота 1800 мм, ширина 3-х кабінок 3240 мм з 3 дверями 600 мм, з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 3 перегородки | шт/м2 | 1/12,31 |  |
| 5 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, глибина перегородки 1200 мм, висота 1800 мм, ширина 3-х кабінок 3080 мм з 3 дверями 600 мм, з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 3 перегородки | шт/м2 | 1/12,02 |  |
| 6 | Влаштування туалетних кабінок з ламінованого ДСП, каркас перегородки з алюмінієвого профілю, колір анод з регульованими опорами, глибина перегородки 1200 мм, висота 1800 мм, ширина 3-х кабінок 2970 мм з 3 дверями 600 мм, з навісами. Двері з ручками та засувками зсередини та 3 перегородки | шт/м2 | 1/11,83 |  |

**Критерієм послуг є** дотримання встановлених законодавством України вимог стандартів, нормативів, норм порядків та правил.

До вартості послуг враховується надання послуги з влаштування туалетних кабінок, інші адміністративні та загально-виробничі видатки, податки та збори, прибуток (у разі необхідності), тощо.

**Додатково враховано, що під час підготовки пропозиції розмір кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості ремонтних робіт поточного характеру складає станом на 01.01.2021 року 8484,00 грн. (наказ УО ЮМР ім. Б. Грінченка від 05.01.2021 року №04)**

Розмір бюджетного призначення визначений обсягом додаткових коштів, затверджених рішенням сесії ЮМР від 25.02.2021 №251.

Очікувана вартість предмета закупівлі відповідає розміру бюджетного призначення з урахуванням розробленого зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта.

Уповноважена особа з питань спрощених закупівель,

заступник начальника управління освіти

Южноукраїнської міської ради

імені Бориса Грінченка О.М. Болотіна