Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

до спрощеної процедури закупівлі

**ДК 021 2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

**(Поточний ремонт санвузла та буфетної кімнати у груповому приміщенні Бджілка дошкільного навчального закладу №2)**

ID: **UA-2021-03-19-002772-a**

**Кількість послуги визначено дефектним актом (додатково завантажено окремим файлом).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість  . | Примітка |
| 1 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 38,30 |  |
| 2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін | м2 | 38,30 |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 18,85 |  |
| 4 | Розбирання цементних плінтусів | пм | 26,20 |  |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від крейди | м2 | 18,36 |  |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від крейди | м2 | 39,60 |  |
| 7 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,80 |  |
| 8 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки | шт | 2,00 |  |
| 9 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 4 |  |
| 10 | Протравлення стелі нейтралізуючим розчином від грибка | м2 | 3,00 |  |
| 11 | Просте штукатурення поверхонь стін та стель всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону | м2 | 3,00 |  |
| 12 | Забивання борозден в стінах шириною до 20 мм глибиною до 30 мм з накладанням сітки серп’янки на борозду | пм | 10,00 |  |
| 13 | Встановлення металопластикових дверних блоків з ручками | шт/м2 | 2/3,10 | 0,65\*2,07  0,85\*2,05 |
| 14 | Шпаклювання поверхонь стель розчином із клейового гіпсу | м2 | 18,36 |  |
| 15 | Поліпшене фарбування стель водоемульсійними сумішами підготовленій поверхні | м2 | 18,36 |  |
| 16 | Влаштування плінтусу багету | пм | 30,00 |  |
| 17 | Шпаклювання стін розчином із клейового гіпсу | м2 | 39,60 |  |
| 18 | Поліпшене фарбування стін олійними сумішами по підготовленій поверхні | м2 | 39,60 |  |
| 19 | Вирівнювальна штукатурка стін під плитку товщиною до 10 мм | м2 | 20,00 |  |
| 20 | Вирівнювальна штукатурка стін під плитку товщиною до 20 мм | м2 | 18,30 |  |
| 21 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 38,30 | Висота плитки - 1,5 м |
| 22 | Улаштування цементної стяжки товщиною до 30 мм | м2 | 18,85 |  |
| 23 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої штукатурки | м2 | 18,85 |  |
| 24 | Ремонт штукатурка внутрішніх дверних укосів | м2 | 3,50 |  |
| 25 | Шпаклювання внутрішніх дверних укосів | м2 | 3,50 |  |
| 26 | Поліпшене фарбування укосів олійною фарбою підготовленій поверхні | м2 | 3,50 |  |
| 27 | Установлення світильників для ламп світлодіодних ( з лампами світлодіодними) | шт. | 4 |  |
| 28 | Заміна вентиляційної решітки 200\*200 мм | шт | 2 |  |
| 29 | Фарбування раніше пофарбованих труб та радіаторів з розчищенням до 35% | м2 | 1,50 |  |
| 30 | Поліпшене фарбування олійними фарбами пожежного щита (фанера) та дверної коробки | м2 | 0,74 |  |
| 31 | Заміна дверної дерев’яної коробки в кам’яних стінах 0,6\*2,0 | шт | 1 |  |
|  | **Сантехніка** |  |  |  |
| 31 | Знімання раковин та умивальників | шт | 5 |  |
| 32 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | шт | 3 |  |
| 33 | Демонтаж піддонів душових сталевих | шт | 1 |  |
| 34 | Пробивання отворів в стіні 200\*200 \*150 | шт | 5 |  |
| 35 | Пробивання отворів в стіні 300\*400 \*200 | шт | 3 |  |
| 36 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних Д 100 | пм | 6 |  |
| 37 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних Д 50 | пм | 4 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (інтерпласт) | пм | 6 | 1м- 4 шт  2м- 1шт |
| 39 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | пм | 4 | 0,5 м- 4 шт  2м- 1 шт |
| 40 | Хомут із шурупом Д 100 | шт | 3 |  |
| 41 | Муфта каналізаційна Д 50 | шт | 4 |  |
| 42 | Коліно каналізаційне Д 50/900 | шт | 2 |  |
| 43 | Коліно каналізаційне Д 50/360 | шт | 1 |  |
| 44 | Коліно каналізаційне Д 50/450 | шт | 2 |  |
| 45 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних в стіні | шт | 8 |  |
| 46 | Установлення умивальників з кріпленням | шт | 4 |  |
| 47 | Установлення раковин раніше демонтованих | шт | 2 |  |
| 48 | Установлення змішувачів кухонних з картриджем | шт | 2 |  |
| 49 | Установлення змішувачів для раковин з картриджем | шт | 4 |  |
| 50 | Сифон. | шт | 5 шт | 1 шт – піддон  4 шт.- раковина |
| 51 | Встановлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | шт | 3 |  |
| 52 | Шланг ігла до раковин 400 мм | шт | 8 |  |
| 53 | Болти кріплення для умивальників і унітазів | шт | 16 |  |
| 54 | Установлення піддонів душових з кріпленням 900\*900 мм | шт | 1 |  |
| 55 | Установлення змішувача з душем для піддону | шт | 1 |  |
|  | **Водопостачання** |  |  |  |
| 56 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих Д15 мм | пм | 12,50 |  |
| 57 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих Д20 | пм | 10,00 |  |
| 58 | Прокладання трубопроводів  водопостачання із поліпропіленових напірних труб діаметром 20 мм (еко пласт) | пм | 29,00 |  |
| 59 | Трійник з поліпропілену діаметром Д 20 мм різьба зовнішня | шт | 2 |  |
| 60 | Трійник паєчний Д 20 мм різьба зовнішня | шт | 6 |  |
| 61 | Трійник паєчний Д 15 мм різьба зовнішня | шт | 6 |  |
| 62 | Кран кульовий Д 15 ВН | шт | 5 |  |
| 63 | Американка Д 15 | шт | 5 |  |
| 64 | Муфта паєчна Д 20 | шт | 20 |  |
| 65 | Фітинг металопласт. Д 15 ВН | шт | 2 |  |
| 66 | Коліно 900  із поліпропілену Д 20 | щт | 8 |  |
| 67 | Вивезення сміття до 5 км | т | 4,67 |  |

**Критерієм послуг є** дотримання встановлених законодавством України вимог стандартів, нормативів, норм порядків та правил.

До вартості послуг враховується надання послуги з поточного ремонту, інші адміністративні та загально-виробничі видатки, податки та збори, прибуток (у разі необхідності), тощо.

**Додатково враховано, що під час підготовки пропозиції розмір кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості ремонтних робіт поточного характеру складає станом на 01.01.2021 року 8484,00 грн. (наказ УО ЮМР ім. Б. Грінченка від 05.01.2021 року №04)**

Розмір бюджетного призначення визначений обсягом додаткових коштів, затверджених рішенням сесії ЮМР від 25.02.2021 №251.

Очікувана вартість предмета закупівлі відповідає розміру бюджетного призначення з урахуванням розробленого зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта.

Уповноважена особа з питань спрощених закупівель,

заступник начальника управління освіти

Южноукраїнської міської ради

імені Бориса Грінченка О.М. Болотіна