Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

до спрощеної процедури закупівлі

**ДК 021 2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

**(Поточний ремонт санвузла групового приміщення №16**

**в дошкільному навчальному закладі №8**

**(частково з використанням матеріалу замовника))**

ID: **UA-2021-04-30-004435-b**

**Кількість послуги визначено дефектним актом (додатково завантажено окремим файлом).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | Розбирання цегляних перегородок  | м3 | 0,406 |  |
| 2 | Розбирання зі стін облицювання з керамічних глазурованих плиток | м2 | 20,24 |  |
| 3 | Відбивання старої штукатурки зі стін | м2 | 20,24 |  |
| 4 | Розбирання облицювання підлоги з керамічних глазурованих плиток  | м2 | 12,20 |  |
| 5 | Розбирання цементних плінтусів | пм | 19,20 |  |
| 6 | Розчищення стелі від фарби водоемульсійної | м2 | 12,62 |  |
| 7 | Розчищення стін від фарби водоемульсійної | м2 | 19,00 |  |
| 8 | Розчищення стін від фарби олійної | м2 | 3,35 |  |
| 9 | Демонтаж перегородок з гіпсокартону (0,7\*1,03 – 2 шт.) | м2 | 1,44 |   |
| 10 | Зрізування арматури  | шт | 2 | Д – 8 ммД- 12 мм |
| 11 |  Демонтаж світильників з лампами розжарювання  | шт | 3 |  |
| 12 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3,20 |  |
| 13 | Знімання підвіконних дерев’яних дошок  | м2 | 0,85 |  |
| 14 | Демонтаж віконних коробок  | шт | 1 |  |
| 15 | Знімання дверних полотен  | м2 | 1,4 |  |
| 16 | Демонтаж дверних коробок | шт | 1 |  |
| 17 | Шпаклювання стелі за 2 рази. | м2 | 12,62 |  |
| 18 | Поліпшене фарбування стель водоемульсійними сумішами підготовленій поверхні | м2 | 12,62 |  |
| 19 | Шпаклювання стін за 2 рази | м2 | 22,35 |  |
| 20 | Поліпшене фарбування стін олійними сумішами по підготовленій поверхні | м2 | 1,44 |  |
| 21 | Поліпшене фарбування стін водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні | м2 | 20,91 |  |
| 22 | Штукатурка стін під плитку  | м2 | 20,70 |  |
| 23 | Облицювання стін керамічними глазурованими плитками  | м2 | 20,70 |  |
| 24 | Влаштування цементної стяжки товщиною до 20 мм | м2 | 12,40 |  |
| 25 | Облицювання підлоги керамічними глазурованими плитками  | м2 | 12,40 |  |
| 26 | Установлення світильників для ламп розжарювання ( світлодіодних) | шт. | 3 |  |
| 27 | Поліпшене фарбування раніше пофарбованих труб та радіаторів з розчищенням до 35% | м2 | 1,53 |  |
| 28 |  Улаштування перегородок з ламінованого ДСП в алюмінієвій профільній системі з регульованими ніжками у 0,9\*1,0 – 4 шт | м2 | 3,6 |  |
| 29 | Установлення віконних блоків із металопластику в кам’яних стінах більше 3 м2 (підвіконна дошка 1,8\*0,45, відлив оцинкований 1,80\* 0,2) на відкривання та провітрювання. | м2 | 3,20 |  |
| 30  | Встановлення дверних дерев’яних блоків ДГ 21-7 у кам’яних стінах з дверними ручками | шт | 1 |  |
| 31 | Ремонт штукатурка внутрішніх віконних та дверних відкосів | м2 | 2,60 |  |
| 32 | Шпаклювання внутрішніх віконних та дверних відкосів | м2 | 2,60 |  |
| 33 | Поліпшене фарбування дверних та віконних відкосів олійною фарбою підготовленій поверхні | м2 | 2,60 |  |
| 34 | Шпаклювання зовнішніх укосів мінеральною шпаклівкою «Gerezit» | м2 |  0,26 |  |
| 35 | Поліацетатне фарбування зовнішніх укосів з риштувань по підготовленій поверхні. | м2 |  0,26 |  |
| 36 | Поліпшене фарбування дверних блоків олійними фарбами  | м2 | 3,57 |  |
|  | **Сантехніка**  |  |  |  |
| 37 | Знімання умивальників | шт | 2 |  |
| 38 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | шт | 2 |  |
| 39 | Демонтаж піддонів душових  | шт | 1 |  |
| 40 | Розбирання трубопроводів з чавунних каналізаційних труб Д 100 | пм | 3,5 |  |
| 41 | Розбирання трубопроводів з поліетиленових каналізаційних труб Д 50 | пм | 1,10 |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм  | пм | 3,5 |   |
| 43 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (раніше демонтованої) | пм | 1,10 |   |
| 44 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | пм | 0,5 |  |
| 45 | Коліно Д 50\*900 | шт | 1 |  |
| 46 | Заглушка Д 110 | шт | 1 |  |
| 47 | Коліно Д 110/450 | шт | 2 |  |
| 48 | Коліно Д 110/900 | шт | 1 |  |
| 49 | Трійник Д 110\*50 | шт | 1 |   |
| 50 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | шт | 2 |  |
| 51 | Установлення умивальників з кріпленням  | шт | 2 |  |
| 52 | Установлення змішувачів для умивальників | шт | 2 |  |
| 53 | Сифон  | шт | 3 |  |
| 54 | Гофра на унітаз  | шт | 2 |   |
| 55 | Шланги для унітазів г/г | шт | 2 |  |
| 56 | Планка паечна під змішувач | шт | 1 |  |
| 57 | Установлення піддонів з кріпленням  | шт | 1 |   |
| 58 | Установлення змішувача з душем для піддону | шт | 1 |  |
| 59 | Трійник Д 110\*110 | шт | 1 |  |
|  | **Водопостачання**  |  |  |  |
| 60 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з сталевих водогазопровідних труб Д15 мм | пм | 15,00 |  |
| 61 |  Демонтаж трубопроводу водопостачання з сталевих водогазопровідних труб до Д20 мм | пм | 2,35 |  |
| 62 |  Демонтаж трубопроводу водопостачання з сталевих водогазопровідних труб до Д40 мм | пм | 2,8 |  |
| 63 | Прокладання трубопроводівводопостачання із поліпропіленових труб діаметром 25 мм (еко пласт) | пм | 17,35 |  |
| 64 | Встановлення висушувачів для рушників | шт | 1 |  |
| 65 | МРВ кутова 25 / 3/4 | шт | 2 |  |
| 66 | МРВ кутова 25 / 1/2 | шт | 2 |  |
| 67 | МРН кутова 25 /1/2 | шт | 2 |  |
| 68 | Кран американка ½ (ВН) | шт | 2 |  |
| 69 | Трійник з поліпропілену діаметром Д 25 мм різьба  | шт | 5 |  |
| 70 | Коліно Д 25 \*900 | шт | 30 |  |
| 71 | Коліно Д 25 \*450 | шт | 10 |  |
| 72 | МРН Д 25 /1/2 | шт | 7 |  |
| 73 | Зворотний клапан Д 15 мм  | шт | 2 |  |
| 74 | Кран шаровий Д 15 ВН | шт | 5 |   |
| 75 | Американка ( різьба зовнішня.) Д 20 /1/2 | шт | 2 |  |
| 76 | Американка ( різьба внутрішня.) Д 25 /3/4 | шт | 1 |  |
| 77 | Кріплення (шуруп з чоп.) | шт | 14 |  |
| 78 | Муфта паєчна Д 25 1/2 | шт | 7 |  |
| 79 | Вивезення сміття до 5 км | т | 3,289 |  |

**Критерієм послуг є** дотримання встановлених законодавством України вимог стандартів, нормативів, норм порядків та правил.

До вартості послуг враховується надання послуги з поточного ремонту, інші адміністративні та загально-виробничі видатки, податки та збори, прибуток (у разі необхідності), тощо.

**Додатково враховано, що під час підготовки пропозиції розмір кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості ремонтних робіт поточного характеру складає станом на 01.01.2021 року 8484,00 грн. (наказ УО ЮМР ім. Б. Грінченка від 05.01.2021 року №04)**

Розмір бюджетного призначення визначений обсягом додаткових коштів, затверджених рішенням сесії ЮМР від 22.04.2021 №319.

Очікувана вартість предмета закупівлі відповідає розміру бюджетного призначення з урахуванням розробленого зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта.

Уповноважена особа з питань спрощених закупівель,

заступник начальника управління освіти

Южноукраїнської міської ради

імені Бориса Грінченка О.М. Болотіна